Nama : Ihsan Hamizan
Kelas : XII-TKJ 2
No-Absen : 19

Konfigurasi Hestia Control Panel

1.Setelah install debian 12 langkah selanjutnya login sebagai root dan ketik nano /etc/network/interfaces dan masukkan ip sesuai soal seperti berikut
80.80.80.xx
[image: ]
2.Kalau sudah di systemctl restart networking
3.lalu pergi ke menu edit > virtual network editor > vmnet8 lalu ganti deh subnet ip nya menjadi 80.80.80.0 habis itu apply dan oke
[image: ]
4.pergi ke nano /etc/resolv.conf tambahkan servername 8.8.8.8 dan servername 8.8.4.4 ,jika di resolv.conf udah ada 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 kita tidak usah tambahkan
5.habis itu pergi ke nano /etc/apt/sources.list dan tambahkan pagar pada kalimat di gambar bawah ini
[image: ]
6.lalu apt-get update dan tunggu sampai selesai
7.ketik nano /etc/ssh/sshd_login lau ganti hal hal berikut
#Port 22 - Port 89
#PermitRootLogin prohibit-password  PermitRootLogin yes
8.habis itu systemctl restart sshd
9.masuk ke putty dengan port 89 hasil nya seperti berikut
[image: ] 
10.lalu kita install file hestia dengan perintah wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh
11.kalau kayak gini artinya sudah
[image: ]
12.lalu ketik perintah bash hst-install.sh lalu tunggu proses download sampai selesai
13.pilih y pada tampilan ini
[image: ]
14.masukkan email dan hostname yang valid pada bagian ini untuk hostname harus 3 oktaf seperti (hestia.mydomain.com),lalu enter dan tunggu
[image: ]
15.Lalu dibagian ini continue
[image: ]
16.lalu ketik perintah v-change-user-password admin ()
[image: ]


17.lalu login di web 80.80.80.19:8083
[image: ]
18.dan sudah berhasil masuk
[image: ]
19.Habis itu add 2 user baru yaitu pembeli 1 pembeli 2
[image: ]
20.lalu isi data yang dibutuhkan sperti name,contact,dan email
[image: ]
21.lalu save,dan begitupun yang user ke dua
22.habis itu pergi ke menu dns dan tambahkan dns 
[image: ]
23.yang ini pilih continue aja
[image: ]
24.isi domain nya dengan nama domain cp kita
[image: ]
25.lalu save



26.kembali ke menu user dan masuk ke pembeli 1
[image: ]
Pencet yang ini
[image: ]
27.Lalu tambahkan web domain
[image: ]
[image: ]
28.dns support dan mail support di centang
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Hestia Control Panel
1.8.12
www.hestiacp.com

Thank you for downloading Hestia Control Panel! In a few moments
we will begin installing the following components on your serve

- NGINX Web / Proxy Server

- Apache Web Server (as backend)

- PHP-FPM Application Server

- Bind DNS Server

- Exim Mail Server + SpamAssassin

- Dovecot POP3/IMAP Server

- MariaDB Database Server

- Vsftpd FTP Server

- Firewall (iptables) + Fail2Ban Access Monitor

Would you like to continue with the installation? [¥/N]: []
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Please enter admin email address: admin@example.com
Please enter FQDN hostname [debian]: hestia.example.com
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Made with love & pride by the open-source community around the world.
[ ! ] IMPORTANT: The system will now reboot to complete the installation process.
Press any key to continue[]
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It s strongly advised to create a standard user account before adding a dns
domain to the server due to the increased privileges the admin account possesses
and potential security risks.
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PUTTY Security Alert

The hostkey is not cached for this server

80.80.80.19 (port 89)

Youhave no guarantee thatthe server is the computer you think itis.
The server's ssh-ed25519 key fingerprint s

ssh-ed25519 255 SHA256|EsBIOIFHDYoPSEVpcUTKzF Tz+Py TP5V1ef+sXIME

If you trustthis host press "Accept" o add the keyto PuTTY's cache and cary on connecting.

Ifyou wantto carry on connecting just once, without adding the key to the cache. press "Connect
Once"

Ifvou do nottrustthis host, press "Cancel" to abandon the connection

More info. Accept Connect Once
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