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1. Konfigurasi Hestia Control Panel

Langkah-langkah konfigurasi Hestia setelah menginstal Debian 12:

2. Pengaturan IP Address

Setelah mengatur IP address, restart jaringan dengan perintah:
`systemctl restart networking`
lalu pergi ke menu edit > virtual network editor > vmnet8 lalu ganti subnet ip nya menjadi 80.80.80.0 habis itu apply dan oke

3. Konfigurasi Resolv.conf
Tambahkan servername berikut dalam resolv.conf:
`8.8.8.8` dan `8.8.4.4`
kemudian masuk ke nano /etc/apt/sources.list dan tambahkan pagar pada kalimat di gambar bawah ini

4. Pembaruan Sistem
Perbarui sistem menggunakan perintah:
`apt-get update`
5. Konfigurasi SSH
Edit konfigurasi SSH untuk keamanan dan akses:
Ganti `Port 22` dengan `Port 89` dan `PermitRootLogin yes`
#Port 22 🡪 Port 89
#PermitRootLogin prohibit-password 🡪 PermitRootLogin yes
habis itu systemctl restart sshd
masuk ke putty dengan port 89 hasil nya seperti berikut

6. Install Hestia
Download Hestia dengan perintah berikut:
`wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh`
11.kalau kayak gini artinya sudah

12.lalu ketik perintah bash hst-install.sh lalu tunggu proses download sampai selesai
13.pilih y pada tampilan ini

14.masukkan email dan hostname yang valid pada bagian ini untuk hostname harus 3 oktaf seperti (hestia.mydomain.com),lalu enter dan tunggu

15.Lalu dibagian ini continue

16.lalu ketik perintah v-change-user-password admin ()


17.lalu login di web 80.80.80.19:8083

18.dan sudah berhasil masuk

19.Habis itu add 2 user baru yaitu pembeli 1 pembeli 2

20.lalu isi data yang dibutuhkan sperti name,contact,dan email

21.lalu save,dan begitupun yang user ke dua
22.habis itu pergi ke menu dns dan tambahkan dns

23.yang ini pilih continue aja

24.isi domain nya dengan nama domain cp kita

25.lalu save



26.kembali ke menu user dan masuk ke pembeli 1

Pencet yang ini

27.Lalu tambahkan web domain


28.dns support dan mail support di centang




